Title: Wykonawca:
Author: Marek Jab3onski
Last saved by: Elżbieta Wasik
Company: private

PRZEDMIAR 

Inwestycja: remont sanitariatu męskiego w L.O. w Nowej Soli

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowych

Obmiar

J.m.

Koszt jedn.

Wartość

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | | Roboty rozbiórkowe / demontaż | | | |

1

KNNR 8
0224-010-020

Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego: wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50 mm

1,00

szt

2

KNR 4-01W
0353-07-020

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2

6,00

szt

3

KNNR Wacetob 3
0313-030-050

Rozebranie ścianek z bloczków z betonu komórkowego grubości 15 cm,bez względu na rodzaj zaprawy (grubość ścian 10cm; R=0,66)

14,97

m2

4

KNR 4-04
0504-03-050

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

35,95

m2

5

KNR 4-04I
0301-01-060

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm

0,56

m3

6

TZKNBK 1911
0114-19-050

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

70,60

m2

7

KNR 4-02
0235-01-090

Demontaż pisuaru

6,00

kpl

8

KNR 4-02
0235-08-090

Demontaż ustępu z miską fajansową

7,00

kpl

9

KNR 4-02
0235-06-090

Demontaż umywalki

3,00

kpl

10

KNR 4-02
0132-01-020

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej

3,00

szt

| | Razem: | | | |
2 | | Roboty posadzkowe | | | |

11

KNR 2-02U
1134-0101-050

Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)

35,95

m2

12

KNR 2-02U
1132-01-050

Warstwy wyrównawcze pod posadzki o grubości 5 cm z zaprawy samopoziomującej "ATLAS SAM 200" (Orgbud W-wa)

35,95

m2

13

KNR 2-02U
1132-02-050

Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy samopoziomującej "ATLAS SAM 200" (krotność -3)

-35,95

m2

14

KNR 00-39
0115-01-050

Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych;balkonów,tarasów pod okładziną ceramiczną wyk.płynną folią uszczel. ,b/wkładki z włókn.

35,95

m2

15

KNR 2-02U
1119-11-050

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 40x40 cm luzem,na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 (Orgbud W-wa)

23,33

m2

16

KNR 2-02U
1118-11-050

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 40x40 cm luzem,na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 (Orgbud W-wa)

13,33

m2

| | Razem: | | | |
3 | | Roboty instalacyjne | | | |

17

KNR 4-02
0230-07-040

Demontaż rurociągu z rur PCW o średnicy do 50 mm na ścianach budynku

12,95

m

18

KNR 4-02
0109-02-020

Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o średnicy 20 mm

23,00

szt

19

KNR 4-01I
0336-01-040

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej  (bruzdy 6x6cm - R,M,S=0,5)

25,35

m

20

KNR 4-02
0114-01-040

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm

46,20

m

21

KNR 4-03W
1014-01-060

Ręczne przygotowanie zaprawy, podłoże cementowo-wapienne

0,06

m3

22

KNR 4-03W
1012-02-040

Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm

25,35

m

23

KNR 00-35
0113-02-020

Montaż zaworów kulowych przelotowych, gwintowanych do wody zimnej albo ciepłej. Średnica nominalna zaworu 15 mm

17,00

szt

24

KNR 00-35
0113-07-020

Montaż zaworów kulowych przelotowych, gwintowanych do wody zimnej albo ciepłej. Średnica nominalna zaworu 50 mm

1,00

szt

25

KNKRB 04A
0111-07-040

Rurociągi kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową o średnicy nominalnej 40-50 mm

17,55

m

26

KNKRB 04A
0102-0701-040

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicach nominalnych 15 mm /ciepła woda/

8,30

m

27

KNKRB 04A
0102-07-040

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicach nominalnych 15 mm /zimna woda/

18,80

m

28

KNR 00-31
0113-01-040

Otuliny termoizolacyjne o grubości 6 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 15 mm

34,10

m

29

KNR 2-15G
0306-01-020

Montaż wpustów podłogowych polietylenowych o średnicy zewnętrznej 50 mm

1,00

szt

30

KNKRB 04A
0102-10-040

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicach nominalnych 50 mm

7,00

m

31

KNR 00-34
0102-03-040

Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 50 mm, otulinami. Grubość izolacji 6 mm

7,00

m

32

KNR 4-02
0516-04-090

Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego (demontaż i ponowny montaż grzejników)

3,00

kpl

| | Razem: | | | |
4 | | Ścianki działowe | | | |

33

KNR S02U
1003-04-050

Boazerie panelowe  (analogia - montaż kabin WC łącznie ze skrzydłami drzwiowymi, okuciami i wspornikami)

14,22

m2

34

KNR 2-15G
0204-01-020

Montaż ścianki międzypisuarowej

5,00

szt

35

KNKRB 02
1003-01-020

Obsadzenie ościeżnic drzwiowych stalowych

2,00

szt

36

KNR 2-02I
1017-02-050

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone

4,10

m2

| | Razem: | | | |
5 | | Zabudowa z płyt g-k | | | |

37

KNR 2-15G
0102-01-090

Montaż przy ścianie masywnej elementów Geberit Unifix do miski ustępowej

7,00

kpl

38

KNR 2-15G
0202-01-090

Montaż armatury spłukującej miski ustępowe, pneumatycznej ręcznej ściennej /analogia/

7,00

kpl

39

KNR 2-02I
2003-05-050

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 /analogia - zabudowa z płyt g-k/

18,56

m2

40

KNR 2-15G
0105-02-020

Zamontowanie przycisku do spłuczek podtynkowych publiczny

7,00

szt

| | Razem: | | | |
6 | | Roboty płytkarskie - ściany | | | |

41

KNR 2-02U
1134-0201-050

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)

77,92

m2

42

KNR 2-02W
0840-07-050

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej

77,92

m2

43

KNR 2-02W
0840-08-040

Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej

104,92

m

| | Razem: | | | |
7 | | Roboty malarskie i gładzie | | | |

44

KNR 4-01W
1216-01-050

Zabezpieczenie podłóg folią

35,66

m2

45

KNR 4-01
1202-09-050

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

57,39

m2

46

KNR 2-02I
2009-02-050

Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

21,73

m2

47

KNR 2-02I
2009-04-050

Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

35,66

m2

48

KNR 2-02I
2009-05-050

Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręczne. Tynki ościeży i pasówściennych na podłożu betonowym

2,74

m2

49

KNR 2-02U
1134-0201-050

Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)

57,39

m2

50

KNR 2-02
1505-01-050

Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit".

57,39

m2

51

KNR 2-02I
1508-06-050

Jednokrotne lakierowanie emalią olejną drewnianych drzwi i szafek o powierzchni do 1,0 m2 (analogia - malowanie parapetów) (krotność 2)

1,31

m2

| | Razem: | | | |
8 | | Montaż urządzeń | | | |

52

KNR 2-15G
0104-01-090

Zamontowanie ustępu na elemencie montażowym

7,00

kpl

53

KNNR 4
0234-020-090

Pisuary pojedyncze z zaworami spłukującymi

5,00

kpl

54

KNR 2-15
0221-0201-020

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego)

4,00

szt

55

KNR 2-15I
0115-02-020

Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm

4,00

szt

56

KNNR 4
0230-050-090

Postument porcelanowy do umywalek

4,00

kpl

57

KNR 4-03
0602-05-020

Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania w podłożu z betonu

6,00

szt

| | Razem: | | | |
9 | | Transport odpadów i utylizacja | | | |

58

KNR 4-01
0108-11-060

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Utylizacja na wysypisku.

5,34

m3

| | Razem: | | | |
| | Razem kosztorys: | | | |

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2016.30)
str