PZD.3410.15.2021.S1

Numer postępowania ...........................................

 (nadaje pracownik komórki ZP)

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 15 000 zł netto do wartości
poniżej 130 000 zł netto**

**I. Zamawiający: Powiat Nowosolski**

Adres do korespondencji: ul. Moniuszki 3

~~faks ..................................................,~~ adres e-mail: sekretariat@powiat-nowsolski.pl

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na (podać nazwę przedmiotu zamówienia) wykonanie zadania **,,Rozbudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1434F ul. Jana Pawła II w m. Otyń” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu Drogowego na przejściach dla pieszych**

**II. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup urządzeń i elementów niezbędnych do wykonania zadania wraz z ich montażem, w skład którego wchodzi:
	1. montaż dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości;
	2. montaż dwóch tablic informacyjnych dotyczących zadania.

2. Warunki techniczne dla radarowego wyświetlacza prędkości:

a. lokalizacja radarowego wyświetlacza na wysięgniku na wysokości min. 5,5m nad środkiem pasa ruchu;

b. precyzyjny pomiar prędkości, wyraźna sygnalizacja zmierzonej prędkości na tablicy LED;

c. przekroczenie ustalonego progu przez zmianę koloru wyświetlacza prędkości z zielonego na czerwony (pulsujący)

d. kierowca jadący zgodnie z przepisami / ustalonymi zasadami nagrodzony zostaje zielonym komunikatem DZIĘKUJĘ) oraz wyświetlającym się czerwonym napisem ZWOLNIJ;

e. domyślnie przy braku detekcji w czerwonym kole wyświetlana powinna być maksymalna, ustalona, dozwolona prędkość;

f. średnica obwodu znaku B-33: 850 mm (zgodna z PN-EN 12966;

g. wysokość tekstu LED „ZWOLNIJ” i „DZIĘKUJĘ”: 150 mm;

h. wyświetlanie komunikatu informującego o grożącym mandacie oraz liczbie punktów karnych za przekroczenie prędkości;

i. opcja zastosowania systemu archiwizującego najważniejsze statystyki dotyczące prędkości pojazdów oraz natężenia ruchu;

j. parametry działania urządzenia jak i ściąganie statystyk bezprzewodowo wykorzystując łącze bluetooth, opcjonalnie przez komunikacje GMS (GPRS);

k. zasilanie stałe 230V → 12V lub zasilanie solarne 12V z 2 paneli fotowoltaicznych z akumulatorem żelowym min. 100 Ah;

l. detektory o zasięgu min. 300 m;

m. zakres mierzonej prędkości: od 10 do 200km/h.

2.Wzór umowy (istotne postanowienia umowy) stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3.Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV

- 45233261-6 roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

4.Wykonawca związany jest ofertą 30 dni, tj. do dnia 20.01.2022r.

5.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**III. Warunki udziału w postępowaniu / podstawy wykluczania (uzupełnić o ile dotyczy):**

~~Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał następujące warunki....~~

~~Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który ......~~

**IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty**:

1.Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,

~~2) inne dokumenty, które zdaniem Zamawiającego będą niezbędne do oceny oferty (wymienić jakie już w konkretnym zapytaniu).~~

2.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

**V. Zastosowane kryteria ocen oraz sposób obliczania ceny – cena 100 %**

**VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów**

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, lub drogą elektroniczną na adres drogi@pzd-nowasol.pl

**VII. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami**

1.Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Pani/Pan Marietta Abramczyk – tel. 68-4585330

2.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków zawartych
w niniejszym zapytaniu w godzinach pracy Zamawiającego tj.: poniedziałek – piątek , godz. 7:00-15:00, lub na adres mailowy: drogi@pzd-nowasol.pl

**VIII. Miejsce składania ofert**

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli

Ul. Wojska Polskiego 100B

67-100 Nowa Sól

................................................................................................................

w zamkniętej kopercie z dopiskiem

**,,Rozbudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1434F ul. Jana Pawła II w m. Otyń” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych”**

NIE OTWIERAĆ PRZED

21.12.2021 r., godz. 10:00

.............................................................

(dzień, miesiąc, rok, godzina, minuty)

**lub:**

~~- przesłać faksem na nr ..............................................................,~~

- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail drogi@pzd-nowasol.pl w terminie do dnia 21.12.2021r. , godz. 10:00

**Uwaga! Formę składania ofert należy dookreślić każdorazowo sporządzając zapytanie ofertowe**

**IX. Opis sposobu obliczania ceny**

1.Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową netto, wartość podatku VAT oraz cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie zamówienia.

2.Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3.Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

**X. Informacje o formalnościach**

1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

2.Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4.Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5.Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

**XI. Załączniki**

1.Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

2.Wzór umowy - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

ZATWIERDZAM

................................................

(podpis kierownika zamawiającego)